彭水苗族土家族自治县经济和信息化委员会

关于公布燃气安全装置产品（报警器/自闭阀）清单的通知

各城镇天然气经营企业、广大天然气用户：

    为了方便用户选择合适的产品，经部分服务商主动申请，现将有关服务商提供的燃气泄漏报警装置及自闭阀产品型号、价格对外公布。该价格为服务商自行提供，我委将根据实际情况实时更新。

附件：燃气安全装置产品（报警器/自闭阀）清单（请在附件区下载）

彭水苗族土家族自治县经济和信息化委员会

        2023年5月18日

附件

燃气安全装置产品（报警器/自闭阀）清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安装/销售企业名称 | 公司地址 | 联系人 | 联系电话 | 报警器/自闭阀 （设备品牌名称） | 套/价格区间（元） | 产品简介（性能、质保、费用明细等） |
| 1 | 重庆磐恒阀门有限公司 | 重庆市江津区圣泉街道双高路2号附7号 | 刘讯华 | 18325205678 | 磐恒（低端） | 200 | 产品质量和技术要求：符合《管道燃气自闭阀》等规范要求。超压自动关闭，欠压自动关闭，过流量自动关闭，关闭时不需要借助外力，关闭后需手动开启的装置。材质铝合金分体式。 |
| 磐恒（中端） | 230 | 产品质量和技术要求：符合《管道燃气自闭阀》等规范要求。超压自动关闭，欠压自动关闭，过流量自动关闭，关闭时不需要借助外力，关闭后需手动开启的装置。材质铝合金一体式。 |
| 磐恒（高端） | 350 | 产品质量和技术要求：符合《管道燃气自闭阀》等规范要求。超压自动关闭，欠压自动关闭，过流量自动关闭，关闭时不需要借助外力，关闭后需手动开启的装置。材质铝合金一体式（带远程控制）。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 上海三盛健康科技股份有限公司 | 上海市奉贤区金汇镇光泰路1107号 | 李莎 | 手机：17743393949座机：68518933 | 商用燃气泄漏报警装置 | 低端：4253中端：4860高端：6200 | 1. 低端产品为带浓度显示，不带声光报警器
2. 中端产品为带浓度显示，带声光报警
3. 高端产品为4G联网功能，实时监测安全装置运行、泄漏情况。
4. 含辅材、含安装（含DN25切断阀）、含人工。
5. 执行标准：GB16808-2008 控制器，GB15322.1-2019 探测器
6. 质保一年
 |
| 家用报警器 | 低端：350中端：400高端：800 | 1. 低端产品带电磁阀联动线
2. 中端产品带电磁阀联动线带风扇接口
3. 高端产品为NB联网功能，监测安全装置运行、泄漏情况
4. 含安装、含电磁阀、含辅材
5. 执行标准：GB15322.2-2019
6. 质保一年
 |
| 自闭阀 | 低端：200中端：230高端：520 | 1. 低端产品为一体式结构，额定流量为0.9m³/h。
2. 中端产品为一体式结构，额定流量为1.0m³/h。
3. 高端产品为NB 联网功能，监测安全装置运行、泄漏情况。
4. 执行标准：
5. 质保三年
 |
| 3 | 重庆能泰科技有限公司 | 重庆市九龙坡区火炬大道99号3栋8-8 | 刘玉凤 | 座机：68645108手机：13883507667 | 民用报警器1.普通型：能泰TP0102.复合型：能泰TP010C | 1.普通型3802.复合型580 | 1、低端甲烷浓度检测功能中端；中高端一氧化碳检测功能工业互联网被动标识功能，通过电话、微信、APP等方式告知用户 2、含安装费、辅材、产品运输及税金等全部费用；对产品提供两年质保，质保期内定期进行检测和维护 3、建立用户信息管理平台，实时监测安全装置运行及泄漏监测 |
| 商用报警器能泰LK918/CS161-A | 3650 | 1、低端甲烷浓度检测功能中端；中高端一氧化碳检测功能工业互联网被动标识功能，通过电话、微信、APP等方式告知用户 2、含安装费、辅材、产品运输及税金等全部费用；对产品提供两年质保（人为损坏除外），质保期内定期进行检测和维护 3、建立用户信息管理平台，实时监测安全装置运行及泄漏监测 |
| 自闭阀 能泰Z0.9TZ-15/15-NT02 | 宝塔嘴168 丝口230 | 1、超压自动关闭、欠压自动关闭、过流自动关闭功能，关闭时不借助外部动力，关闭后须手动开启 2、含安装费、辅材、产品运输费及税金等全部费用；并对产品提供2年免费质保（人为损坏除外），质保期内定期进行检测维护 3、建立用户信息管理平台，实时监测安全装置运行及泄漏监测 |
| 4 | 重庆悦鹏机械有限公司 | 重庆市九龙坡区黄桷坪镇鱼鳅壕 | 赵仁平 | 座 机：68411769手 机：18184743700 | 自闭阀基础款Z0.9TZ-15/ 15 | 150 | 含安装，欠压或超压自动关闭，不含后期检测费用，一年包换三年保修（人为因数和不可抗力因素除外） |
| 自闭阀中配款Z0.9TZ-15/ 15 | 180 | 含安装，欠压或超压自动关闭，不含后期检测费用，一年包换三年保修（人为因数和不可抗力因素除外） |
| 自闭阀豪华款Z0.9TZ-15/ 15 | 200 | 含安装，欠压或超压自动关闭，不含后期检测费用，一年包换三年保修（人为因数和不可抗力因素除外） |
| 5 | 重庆飞测科技有限公司 | 重庆市九龙坡区壹本科工城B1-6-7 | 赵仁平 | 座 机：68411769手 机：18184743700 | 居民类燃气泄漏报警装置JT-RC100基础款 | 350 | 含安装，泄露报警切断气源，不含后期检测费用，一年包换三年保修（人为因数和不可抗力因素除外 |
| 居民类燃气泄漏报警装置JT-RC100中配款 | 380 | 含安装，泄露报警切断气源，不含后期检测费用，一年包换三年保修（人为因数和不可抗力因素除外 |
| 居民类燃气泄漏报警装置JT-RC100豪华款 | 400 | 含安装，泄露报警切断气源，不含后期检测费用，一年包换三年保修（人为因数和不可抗力因素除外 |
| 非居类燃气泄漏报警装置GTQ—FC100T基础款 | 3500 | 含安装，报警切断气源，后期检测需收费年检300/个探测器，一年包换三年保修（人为因数和不可抗力因素除外 |
| 非居类燃气泄漏报警装置GTQ—FC100T中配款 | 3900 | 含安装，报警切断气源，后期检测需收费年检300/个探测器，一年包换三年保修（人为因数和不可抗力因素除外 |
| 非居类燃气泄漏报警装置GTQ—FC100T豪华款 | 6500 | 含安装，泄露报警切断气源，远传功能，探头带声光警灯和液晶显示，后期检测需收费年检300/个探测器，一年包换三年保修（人为因数和不可抗力因素除外 |
| 6 | 台州臻达阀门有限公司 | 浙江省玉环市沙门镇滨港工业城北部 | 徐长富 | 手机：13967661988座机：0576－87278788 | 低端自闭阀品牌：臻达 | 低端价格：200 | 备注：自闭阀——安装于低压燃气系统管道上，当管道供气压力出现欠压、超压、过流时，不用电或其它外部动力，能自动关闭并须手动开启的装置。具有欠压、超压、过流自动关闭，手动复位功能。在停气、供气异常、胶管脱落等情况发生时，自动关闭，防止泄漏；不用电，或任何外部动力，实现自动关闭；自动工作，长期可靠，不会误动作；工作状态明晰，易于故障排查；安装简单，使用方便。投标产品使用介质符合GB/T 13611规定的城镇燃气。工作温度不超出一10℃〜40 ℃范围， 安装在设计压力小于10 kPa的户内燃气管道上，公称尺寸不大于50 mm的管道燃气自闭阀。2.含安装、辅材、产品运输费及税金等全部费用； |
| 中端自闭阀品牌：臻达 | 中端价格：220 |
| 高端自闭阀品牌：臻达 | 高端价格;240 |
| 7 | 重庆界石仪表有限公司 | 重庆市巴南区界石镇石像路95号 | 袁彬腱 | 座机：023-66419237手机：17783887099 | 低端：品牌：全球；名称：管道燃气自闭阀 | 230 | 1. 过流自动关闭、超压自动关闭、欠压自动关闭，关闭后须手动开启
2. 含安装、辅材、产品运输费及税金等全部费用；并对产品提供三年免费质保（人为损坏外），质保期内定期进行检测和维护
3. 正在建立用户信息管理平台
 |
| 中端：品牌：全球；名称：管道燃气自闭阀 | 300 |
| 高端：品牌：全球；名称：管道燃气自闭阀 | 400 |